|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE VERIFICAÇÃO - VISTORIA INTERMEDIÁRIA DO CSN - NORMAM 01 **EMBARCAÇÕES “NÃO SOLAS” EMPREGADAS NA NAVEGAÇÃO DE MAR ABERTO** | | |
| EMBARCAÇÃO: |  |

LISTA DE VERIFICAÇÃO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | **SETOR CASCO** | REFERÊNCIA | SIM | NÃO | N/A |
|  | **ANTES DA SAÍDA DO LOCAL DE DOCAGEM (EM SECO)** |  |  |  |  |
| 1. | Verificar visualmente se o arranjo da embarcação está de acordo com o Arranjo Geral aprovado. Devem ser verificados os compartimentos em relação ao seu posicionamento e destinação e, ainda, o posicionamento dos principais equipamentos da embarcação (para embarcações que possuam tal plano aprovado) | Item 01 doAnexo 10-B | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2. | Verificar se o comprimento total, boca moldada e pontal moldado do casco da embarcação estão de acordo com aqueles anotados no Memorial Descritivo aprovado (item 2 - Características Principais do Casco) | Item 02 doAnexo 10-B | ( ) | ( ) | ( ) |
| 3. | Verificar se o material empregado na construção da embarcação está de acordo com aquele mencionado no Memorial Descritivo aprovado (item 3 - Características da Estrutura Material) | Item 03 doAnexo 10-B | ( ) | ( ) | ( ) |
| 4. | Verificar se os volumes dos tanques de consumíveis estão de acordo com aqueles anotados no Memorial Descritivo aprovado (item 5 - Características de Cubagem).  Caso seja necessário, deverá ser requerida a abertura do duplo fundo ou levantamento do forro ou taboado ou, ainda, a retirada de qualquer empecilho à verificação dos volumes. | Item 04 doAnexo 10-B | ( ) | ( ) | ( ) |
| 5. | Verificar se os equipamentos de carga da embarcação estão de acordo com o Memorial Descritivo aprovado (item 10 - Equipamento de Carga) | Item 05 doAnexo 10-B | ( ) | ( ) | ( ) |
| 6. | Verificar visualmente, externa e internamente, o estado das descargas, caixas de mar e toda e qualquer abertura no casco da embarcação abaixo de seu convés principal e, caso julgue necessário, solicitar teste das válvulas correspondentes | Item 06 doAnexo 10-B | ( ) | ( ) | ( ) |
| 7. | Verificar se os acessos aos locais abaixo relacionados estão livres:[[1]](#footnote-1) | Item 07 doAnexo 10-B |  |  |  |
| a) portas de acesso (e seu fechamento efetivo) para tripulação e passageiros | ( ) | ( ) | ( ) |
| b) equipamentos de salvatagem e combate a incêndio | ( ) | ( ) | ( ) |
| c) embornais, saídas d'água das tomadas de incêndio, tubos de sondagem, suspiros e bocas de ventiladores | ( ) | ( ) | ( ) |
| d) elementos de amarração e fundeio e o acesso às máquinas colocadas no convés para efetuar manobras de atracação, fundeio e reboque | ( ) | ( ) | ( ) |
| e) porões de carga | ( ) | ( ) | ( ) |
| 8. | Realizar inspeção visual nos hélices e lemes verificando a existência de trincas ou  mossas. | Item 08 doAnexo 10-B | ( ) | ( ) | ( ) |
| 9. | Vistoria de Renovação, deverá ser apresentado relatório de medição de espessura, conforme disposto no item 1003, alínea b), inciso 2) do Capítulo 10.  Para as embarcações de casco de madeira, a partir da primeira vistoria de renovação, verificar o calafeto. | Item 09 doAnexo 10-B | ( ) | ( ) | ( ) |

1. Para embarcações com AB maior que 50 [↑](#footnote-ref-1)